2018-2019 数据结构与程序设计（信息类） 期末考试 编程题(B卷)

|  |
| --- |
| 编程题：**学生在线上机时间统计** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | 【问题描述】 教学平台日志数据中记录了学生使用系统的情况。假设已获取了某段时间内学生使用系统的情况（包括姓名、学号及使用系统的时间），由于学生可以多次登陆、注销，所以有可能记录了某位学生多次使用系统的情况，请统计合并每位学生使用系统的时间，并按由小至大排序输出（时间相同时按学号由小到大排序输出）。 【输入形式】 首先从控制台输入学生使用系统次数n（大于等于1并且小于等于100），然后分行输入n条学生使用系统情况，每行输入信息包括学生姓名（由3-20个英文字母组成，中间无空格）、学号（由8位0-9的数字组成）、使用系统时间（大于0并且小于等于86400的整数，单位为秒），各信息由一个空格分隔，每行末尾有换行符。输入信息中不会出现学号相同而姓名不同的情况。  【输出形式】 按照使用系统时间由小到大的顺序分行输出每位学生使用系统情况，时间相同的按照学号由小到大的顺序输出。每行信息分别包括学生姓名（3-20位英文字母）、学生学号（8位数字）和使用系统时间，各数据间以一个空格分隔，每行最后一个数据后与回车间无空格。  【样例1输入】  10  wanghai 19373001 3600  liupeng 19374521 1796  zhanghuimei 19182538 2421  lipengyou 19230908 7329  qinhong 19060211 650  zhaopin 17182785 1076  sunliang 15375026 2028  zhanghuimei 19182538 2537  jikehong 16373890 4263  wanghai 19373001 58  【样例1输出】  qinhong 19060211 650  zhaopin 17182785 1076  liupeng 19374521 1796  sunliang 15375026 2028  wanghai 19373001 3658  jikehong 16373890 4263  zhanghuimei 19182538 4958  lipengyou 19230908 7329  【样例1说明】  输入了10条学生使用系统情况信息，其中学号为19373001和19182538 的学生各有两条信息，合并使用时间后按照使用时间由小到大排序输出。  【样例2输入】 20 wanghai 19373001 3600 liupeng 19374521 1796 zhanghuimei 19182538 2421 lipengyou 19230908 7329 qinhong 19060211 650 zhaopin 17182785 1076 sunliang 15375026 2028 zhanghuimei 19182538 2537 jikehong 16373890 4263 wanghai 19373001 58 qinhong 19060211 123 zhanghuimei 19182538 3311 liuxu 19373289 1239 hongfei 19372976 900 sunliang 15375026 1000 liupeng 19374521 1862 zhanghuimei 19182538 32 sunliang 15375026 630 wanghai 19375091 9023 zhanghuimei 19182538 1096  【样例2输出】  qinhong 19060211 773 hongfei 19372976 900 zhaopin 17182785 1076 liuxu 19373289 1239 sunliang 15375026 3658 wanghai 19373001 3658 liupeng 19374521 3658 jikehong 16373890 4263 lipengyou 19230908 7329 wanghai 19375091 9023 zhanghuimei 19182538 9397  【样例2说明】  输入了20条学生使用系统情况信息，其中有两条是学号为19373001的学生使用系统情况，使用时间分别为3600秒和58秒，合并后为3658秒，类似的有：19374521有两条、19182538有五条、19060211有两条、15375026有三条，其他学生都只有一条，因此共记录了11位同学的使用系统情况信息，最后将这11位同学的使用系统情况信息按照使用时间由小到大的顺序输出。其中有三位同学都使用了3658秒，这时按照学号由小到大的顺序输出。  【评分标准】 该程序要求统计学生使用系统时间信息，提交程序文件名为time.c。 |

|  |
| --- |
| 编程题：**后缀表达式计算** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | 【问题描述】  从控制台输入一合法的后缀表达式，其中的运算符只包括+、-、\*、/，运算数都是大于等于0的整数（除数不为零），按要求输出计算结果，或输出计算结果和相对应的中缀表达式。输出中缀表达式时只包含最少数目的圆括号（即在生成的中缀表达式中若去掉一对括号，则其将不能够转换回输入的后缀表达式）。输出计算结果时，小数点后保留两位，例如：10/3的结果为3.33。假如输入的后缀表达式为：  100 25 + 27 25 - / 248 + 201 -  其相对应的中缀表达式为：  (100+25)/(27-25)+248-201  计算结果为109.50。  【输入形式】  首先从控制台输入一个合法的后缀表达式（长度不超过200个字符），其中的运算符、运算数之间都以一个空格分隔。然后在下一行输入一个整数1或2表示计算要求（1表示只输出计算结果；2表示输出对应的中缀表达式和计算结果）。  【输出形式】  若输入的计算要求为1，则只将计算结果输出到控制台，小数点后保留两位；若输入的计算要求为2，则先将后缀表达式对应的中缀表达式输出到控制台（其中添加的小括号都为英文小括号，表达式中不包含任何空白符），然后在下一行输出计算结果，小数点后保留两位。  【样例1输入】  100 25 + 27 25 - / 248 + 201 -  1  【样例1输出】  109.50  【样例2输入】  100 25 + 27 25 - / 248 + 201 -  2  【样例2输出】  (100+25)/(27-25)+248-201  109.50  【样例1和2说明】两样例输入了相同的后缀表达式。按计算要求，样例1只输出了计算结果；样例2输出了转换后的（包含最少括号的）中缀表达式和计算结果。按照后缀表达式的计算语义，当转换为中缀表达式时，前两个运算符连成的表达式100+25和27-25都要加上小括号。  【样例3输入】  100 25 + 2 58 42 + \* /  2  【样例3输出】  (100+25)/(2\*(58+42))  0.63  【样例3说明】按照后缀表达式的计算语义，生成中缀表达时表达式2\*(58+42)外应该加上小括号，否则两个表达式计算顺序不一致。  后缀转中缀算法提示： 1、每步进行后缀表达式计算时，除了要保存计算结果外，还应保存对应的（以字符串形式表示的）运算符和中缀表达式。  2、在进行后缀表达式计算时，当前运算符的优先级**大于**左运算对象运算符优先级，则生成对应的中缀表达式时左运算对象对应的中缀表达式应加括号；当前运算符的**优先级大于或等于**右运算对象运算符优先级时，则生成对应的中缀表达式时右运算对象对应的中缀表达式应加括号。其它情况则不用加括号。以样例2为例，在进行后缀表达式计算时：   * 第一次进行'+'运算时，左运算对象为100，右为25，运算结果为125、运算符为'+'、对应中缀表达式为100+25； * 第二次进行'-'运算时，左运算对象为27，右为25，运算结果为2、运算符为'-'、对应中缀表达式为27-25； * 第三次进行'/'运算时，左运算对象为125、对应运算符为'+'、对应中缀表达式为100+25，由于'/'优先级高于'+'，因此生成对应中缀表达式时100+25应加括号；右运算对象为2、对应运算符为'-'、对应中缀表达式为27-25，由于'/'优先级高于'-'，因此生成对应中缀表达式时27-25也应加括号。该步运算结果为62.5、运算符为'/'、对应中缀表达式为(100+25)/(27-25)； * 以此类推   【评分标准】提交程序名为infix.c。  **建议先实现计算后缀表达式结果功能（**可得66.7%的分数**），然后再考虑实现后缀表达式转换为对应的中缀表达式功能（**占33.3%分数）**。** |

|  |
| --- |
| 编程题：**网络打印机选择** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | 【问题描述】  某单位信息网络结构呈树型结构，网络中节点可为交换机、计算机和打印机三种设备，计算机和打印机只能位于树的叶节点上。如要从一台计算机上打印文档，请为它选择最近（即经过交换机最少）的打印机。  在该网络结构中，根交换机编号为0，其它设备编号可为任意有效正整数，每个交换机有8个端口（编号0-7）。当存在多个满足条件的打印机时，选择按树前序遍历序排在前面的打印机。  image.png  【输入形式】  首先从标准输入中输入两个整数，第一个整数表示当前网络中设备数目，第二个整数表示需要打印文档的计算机编号。两整数间以一个空格分隔。假设设备总数目不会超过300。  然后从当前目录下的in.txt读入相应设备配置表，该表每一行构成一个设备的属性，格式如下：  <设备ID> <设备父节点ID> <类型>  <端口号>  <设备ID>为一个非负整数，表示设备编号；<设备父结点ID>为相应结点父结点编号，为一个有效非负整数；<类型>分为：0表示交换机、1表示计算机、2表示打印机；<端口号>为相应设备在父结点交换机中所处的端口编号，分别为0-7。由于设备配置表是按设备加入网络时的次序编排的，因此，表中第一行一定为根交换机（其属性为0 -1 0  -1）；其它每个设备结点一定在其父设备结点之后输入。每行中设备属性间由一个空格分隔，最后一个属性后有换行符。  【输出形式】  向控制台输出所选择的打印机编号，及所经过的交换机的编号，顺序是从需要打印文档的计算机开始，编号间以一个空格分隔。  【样例输入】  37 19  in.txt中的信息如下：  0 -1 0 -1  1 0 0 0  2 1 0 2  3 1 1 5  4 0 0 1  5 4 1 0  6 2 2 2  7 4 0 2  8 0 0 4  9 2 0 0  10 9 0 0  11 10 2 3  12 9 0 2  13 7 0 0  14 13 0 0  15 7 2 3  16 8 0 1  17 16 0 0  18 17 1 5  19 9 1 5  20 12 0 1  21 14 1 1  22 14 1 2  23 13 1 2  24 12 1 5  25 20 0 1  26 20 1 2  27 14 0 7  28 16 0 1  29 4 1 3  30 16 0 7  31 28 0 0  32 31 2 0  33 30 1 2  34 31 1 2  35 31 0 5  36 35 1 3  【样例输出】  11 9 10  【样例说明】  样例输入中37表示当前网络共有37台设备，19表示编号为19的计算机要打印文档。in.txt设备表中第一行0 -1 0 -1表示根节点交换机设备，其设备编号为0 、父结点设备编号-1表示无父设备、设备类型为0（交换机）、端口-1表示无接入端口；设备表第二行1 0 0 0表示设备编号为1 、父结点设备编号0（根交换机）、设备类型为0（交换机）、端口0表示接入父结点端口0；设备表中行5 4 1 0表示设备编号为5 、父结点设备编号4、设备类型为1（计算机）、端口0表示接入4号交换机端口0；设备表中行6 2 2 2表示设备编号为6 、父结点设备编号2、设备类型为2（打印机）、端口2表示接入2号交换机端口2。  样例输出11 9 10表示选择设备编号为11的打印机打印文档，打印需要经过9号和10号交换机（尽管6号和11号打印机离19号计算机距离相同，但11号打印机按树前序遍历时排在6号之前）。  【评分标准】按题目要求实现相关功能，提交程序文件名为print.c。 |